附件1

2021年端午假期福建省高速公路危险和事故多发点段（17个）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **道路名称** | **起止点** | **存在安全隐患** | **安全提示内容** |
| 沈海高速 | 福州福清镜洋段（A道2101公里至2112公里） | 该路段为沈海高速和福州绕城高速南连接线交汇处，车流量大时，易发生刮擦和追尾事故。 | 从支线进入主线要注意主线后方来车，避免连续快速变更车道。 |
| 漳州龙海市白水镇白水停车区 至漳浦县赤土乡天福服务区路段（2360公里至2389公里） | 该路段道路线性起伏变化较多，遇车流量较大发生道路拥堵时，容易发生追尾、轻微刮碰的交通事故。 | 车流高峰时易出现路面短时拥堵现象，易发生追尾、刮碰事故。请广大驾驶人切勿随意变道超车，牢记保持安全车距。遇通行缓慢或车辆滞留时，请排队依次通行，不违法占用应急车道。 |
| 厦门翔安段（2278公里至2284公里） | 该路段为弯道且车流量大。 | 请减速慢行，不随意变道，防止追尾。 |
| 厦门海沧段（2323公里至2324公里） | 靠近海沧出口，车辆违法变道引发的事故多发。 | 出行前请提前规划好行车路线，注意观察指路标志，梯次变道驶出高速。 |
|  | 泉州山头苏厝、大坪山隧道（2270公里至2273公里； 2235公里至2238公里） | “同向分离”，提前观察路面标志。 | “同向分离”的隧道是橄榄型路线，通过隧道后又会汇聚在同一个路面上，小车两个隧道都可通行，大车只能走右侧车道，请提前观察路面标志，切勿突然刹车或变道、停车。 |
|  | 莆田往泉州方向西埔枢纽互通（莆田至枫亭路段A道2165公里至2166公里） | 枢纽互通路段，车流量大。 | 出高速时，应注意提前变道，切不可突然变道、严禁超速、强行超车。 |
| 厦蓉高速 | 漳州长泰县天成山隧道路段（B道20公里+600米至24公里+100米） | 该隧道是长度超过3公里的特长隧道，遇车流量较大发生道路拥堵时，隧道内易发生车辆追尾的交通事故。 | 1.请过往驾驶人提前做好出行线路规划。进入隧道应提前打开车灯，减速慢行，保持安全车距，严禁随意变更车道。2.遇交通事故或车辆故障时清障施救难度大，可能导致交通拥堵、短时间无法通行的情况，请耐心等候，依次排队通行，或从就近的收费站出口驶出高速。 |
| 龙岩西互通至小池互通（ A道153公里至162公里） | 车流量大，追尾事故多发。 | 请按道行驶，保持安全车距，谨慎变道。 |
| 园畲隧道至豪岭隧道（B道192公里+750米至185公里+625米） | 车流量大，追尾事故多发。 | 请按道行驶，保持安全车距，严禁随意变道。 |
| 泉南高速 | 三明永安市境内泉州往永安方向（A道）岭头枢纽至西洋服务区路段（179公里至189公里） | 连续长下坡路段，坡陡、弯急。 | 请谨慎驾驶，控制车速，严禁空档行驶，隧道内严禁随意变道。大型货运车辆请务必提前检查刹车冷却系统，使用低速档减速慢行，避免发生危险。 |
| 泉州吉州长下坡路段（B道114公里至80公里） | 长下坡路段。 | 该路段陡坡多、隧道多、弯道多、高架桥多，易发生交通事故，请做到：一要检查制动气压；二要注意轮毂降温；三要挂低速档慢行。 |
| 京台高速 | 宁德排头枢纽至岗上隧道段（A道1817公里+700米至1825公里） | 排头枢纽段节假日车流量大，易发生刮擦追尾事故；岗上隧道内易因事故造成拥堵。 | 车辆出高速请提前变道，错过出口的，请继续行驶到下一个出口绕行，切勿强行变道、停车甚至逆行；车辆进入隧道时请提前减速、开启大灯，在隧道内保持安全车距，不得随意变更车道。 |
| 福州闽侯段天龙山隧道路段（1875公里+100米至1868公里+600米） | 长隧道仅有两车道，车流量大，容易造成追尾。 | 进入隧道，开灯减速，谨慎驾驶，保持安全距离，不随意变更车道。 |
| 福州闽侯段牛岩山隧道（1847公里+100米至1856公里+300米） | 长隧道仅有两车道，车流量大，容易造成追尾。 | 进入隧道，开灯减速，谨慎驾驶，保持安全距离，不随意变更车道。 |
| 南平建瓯市五夫至徐墩路段（1644公里至1705公里+100米） | 车流量大，易发生车辆追尾事故。 | 行车过程尤其是在经过隧道时，应与前车保持安全距离，严禁疲劳、超速驾驶，遇雨天等恶劣天气应减速慢行。 |
| 绕城高速 | 福州福清四峰隧道（福州南连接线B道4公里至7公里） | 隧道路段，车流量大时，易发生车辆追尾事故。 | 进入隧道，开灯减速，谨慎驾驶，保持安全车距，不随意变更车道。 |
| 甬莞高速 | 泉州安溪县龙门镇至厦门路段（880公里至898公里） | 雨天事故多发、连续隧道群、高架桥多。 | 该路段隧道多，弯道多，请过往车辆注意控制车速、保持安全车距，进入隧道前应提前减速，开启大灯，注意隧道前的信号；进入隧道后应按车道行驶，不随意变更车道、不违法超车。 |